Предотвращает известковые отложения на плитке бассейна и фильтрующем оборудовании, связывая ионы металлов в воде в хелатные комплексы, благодаря чему не происходит помутнение воды и окрашивание воды ионами металлов. Применение: Средство добавляется непосредственно в воду (около триски) после заполнения бассейна при работающем насосе (200-300мл средства на 10м3воды) и затем каждый раз при добавлении в бассейн свежей воды (20-30мл на 1 м3добавляемой воды). Дозировка: Дозировка зависит от жесткости воды бассейна:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Жесткость воды |  Дозировка средства, мл/ м³ |   |   |
|  мг-экв/л |    dН° | t воды <28°C | t воды=28-32 °C |  t воды >32°C |
|  Умеренно жесткая |    3-6 |    8-17 |      20 |     26  |     30 |
|  Средне жесткая |    6-9 |   17-25 |      25 |     33 |     38 |
|  Очень жесткая | свыше  9 | свыше 25 |      30 |     39 |     45 |

Меры предосторожности: - беречь от детей; - не смешивать с другими химическими препаратами; - при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислота органическая

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов.