Предотвращает известковые отложения на плитке бассейна и фильтрующем оборудовании, связывая ионы металлов в воде в хелатные комплексы, благодаря чему не происходит помутнение воды и окрашивание воды ионами металлов. Применение: Средство добавляется непосредственно в воду (около триски) после заполнения бассейна при работающем насосе (200-300мл средства на 10м3воды) и затем каждый раз при добавлении в бассейн свежей воды (20-30мл на 1 м3добавляемой воды). Дозировка: Дозировка зависит от жесткости воды бассейна:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жесткость воды | | Дозировка средства, мл/ м³ |  |  |
| мг-экв/л | dН° | t воды <28°C | t воды=28-32 °C | t воды >32°C |
| Умеренно жесткая | 3-6 | 8-17 | 20 | 26 | 30 |
| Средне жесткая | 6-9 | 17-25 | 25 | 33 | 38 |
| Очень жесткая | свыше  9 | свыше 25 | 30 | 39 | 45 |

Меры предосторожности: - беречь от детей; - не смешивать с другими химическими препаратами; - при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: кислота органическая

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов.